附件1：采购明细
	厨具明细
	

	序号
	品名
	技术参数及要求
	数量
	单
位
	限价

	1
	炊用燃气大锅灶
	规格型号：≥1100*1200*1200mm
1、单眼。
2、炉架、层板采用不锈钢1.0mm厚钣金结构，炉面不锈钢1.2mm厚。                                        
3、双层不锈钢炉膛，中间加注50mm厚保温材料隔热，并且内炉膛配置2mm厚特种金属拉伸反射体，高效集热，提高热传递效果，提高热效率。                                       
4、具有熄火保护装置。
5、所投产品符合GB 30720-2025《燃气灶具能效限定值及能效等级》标准，额定热负荷≥40kW，热效率≥80%，能效等级一级，响应文件中须提供具有CMA标志的相关检测报告供采购人核验
7、所投产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求，须具有CCC中国国家强制性产品认证证书。响应文件中须提供处于有效期内的燃气大锅灶的CCC认证证书，认证证书的产品型号须与所投产品一致供采购人核验
	2
	台
	12400

	2
	燃气双门蒸饭车
	规格型号：≥1150*760*1850mm
1、整机外壳采用201材质，0.8mm厚优质不锈钢制作；
2、配备一键式点火、熄火保护、水管、蒸汽管、减压阀、安全掣等部件；
3、装置密封胶条为无毒耐高温、耐油可拆卸硅胶胶条；
4、配置自动进水及排水装置并有独立蒸汽控制系统；
5、24个配套304不锈钢蒸盘。
6、所投产品符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》的标准要求，具有 CCC 中国国家强制性产品认证证书，响应文件中须提供认证证书供查验
	2
	台
	11700

	3
	智能电烤箱
	规格型号：≥三层六盘
1、耐高温玻璃可视窗
2、数字显示温控器，配有数显定时报警装置，超温安全保护；选用微电脑控制器
3、烤箱温度：380℃
4、功率/电压：19.8KW/380V；
	1
	台
	5650

	4
	双层平板工作台
	规格型号：≥1800*800*800mm
台面、立柱、下层板：采用 304 材质实际厚度≥0.8mm 不锈钢板材制作，下加加强筋加强；
	3
	台
	3300

	5
	木面工作台
	规格型号：1800*800*800mm
1、采用优质304材质实际厚度≥0.8mm不锈钢材料；
2、台面采用环保柳桉木板材料；
3、立柱为Φ38*1.0mm 不锈钢圆管,
4、配调节脚。
	1
	台
	1230

	6
	收餐台
	规格型号：约1200*700*800mm（结合现场具体尺寸定制）
1、采用优质不锈钢冷轧板制造；
2、台面1.0mm厚，加强筋1.0mm厚；
3、配调节脚。
	1
	台
	1300

	7
	双星水池盆台
	规格型号：≥1200*700*950mm；
1、采用 304 材质不锈钢制作；
2、台面、水槽采用 304 材质实际厚度≥0.8mm 厚不锈钢板材；
3、所投产品食品接触部位符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。
	1
	台
	1125

	8
	单星盆台连混水龙头台
	规格型号：≥700*700*950mm；
1、采用 304 材质不锈钢制作；
2、台面、水槽采用 304 材质实际厚度≥0.8mm 厚不锈钢板材；
3、所投产品食品接触部位符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》。
	1
	台
	900

	9
	多功能切菜机
	产量：≥800-1000KG/H
1、适用范围：将根茎类、叶菜类的长条状之物切成片、丝、段。
2、变频控制，操作简易，可切成1-60毫米的段。
3、刀为侧面悬挂式，外有保护盖；
4、所投产品食品接触部位304不锈钢
	1
	台
	18500

	10
	厨房自动灭火系统
	规格型号：双瓶组

1、主机箱采用SUS304不锈钢板材δ≥1.0mm,灭火系统连接管采用SUS304不锈钢管8≥1.2m,喷嘴采用365度无死角转动喷嘴；

2、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水，具有火灾自动探测，自动实施灭火功能；

3、系统装置包括：控制箱、管路、喷嘴探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头.释放机构、驱动瓶、水流控制阀、单向阀、减压阀等组成；释放机构及水流阀为机械式启动(不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法启动)电控系统与主机箱为一体，具备四寸微电脑显示屏；

4、所投产品依据XF498-2012；CCCF-CPRZ-21：2019标准出具的双瓶组喷嘴数量：≥27只，灭火剂升量：≥16L*2，充装压力：13Mpa，灭火剂有效期：≥10年，机械式启动方式；须提供具有CMA标志的检测报告证明材料供采购人核验

5、投标产品具有应急启动装置耐高低温检测报告，测试标准GBT2423.22-2012，满足技术条件：1.预处理：（23±2）℃、（50±5）%RH,24h;2.试验温度从（25±5）℃开始→经70min降温至-45℃,保持低温15h→经200min升温至155℃,保持高温15h→经130min降温至（25±5）℃,此为一个循环，共进行6个循环。温度变化速度率：1℃/min，检测报告带有应急启动装置实物图片；响应文件中须提供具有CMA标志的检测报告证明材料供采购人核验

6、所投产品具有应急管理部颁发的消防产品认证证书或厨房灭火设备安全监控系统或消防自动断电功能系统证书；响应文件中须提供证明材料供采购人核验
	1
	台
	12500

	11
	汤饭保温车
	规格型号：≥700*700*800mm
1、采用304材质实际厚度≥0.8mm厚的不锈钢制造；
2、防干烧电加热型；
3、配3.0mm厚304材质不锈钢桶1个；
4、配排污阀，可调温度控制器；
5、电压220V，功率2kW；
6、配静音万向轮，其中两个带刹车。
7、所投产品具有《中国环境标志（Ⅱ型）产品认证证书》，响应文件中须提供有效证书供采购人核验。
	3
	台
	4500

	12
	灭蝇灯
	规格型号：挂墙式
1、电源：220V/50Hz；
2、功率：10W；
3、额定电流：0.04A；
3、灭蚊蝇范围：80～100平方米；
4、灯光颜色：蓝紫色；
5、配2张粘胶纸。
	17
	台
	2040

	13
	风幕机
	1、规格尺寸：1500mm
2、风速≥9m/s，噪音≤60dB，电压220V,功率≥300W，风量≥2300m³/h。
	2
	台
	2000

	14
	感应式洗手池台
	规格型号：≥500*400*300mm
1、台面、星盆全部采用304材质不锈钢制作；
2、台面、星盆采用实际厚度≥0.8mm厚304不锈钢板材；
3、采用挂墙式工艺制作；
4、配置渣滓隔栅、落水器、感应龙头； 
	1
	台
	500

	15
	感应龙头
	规格型号：单温
1、外形尺寸：160×62×169(mm)±5%
2、工作电压：220V，50/60HZ交流电；
3、工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调；
4、开孔径：25mm；
5、台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；
6、接水口口径为1/2"外螺纹；
	1
	台
	460

	16
	电平扒炉
	1、规格型号：≥700*700*850mm
2、采用优质201或以上不锈钢制作
3、功率：9KW/380V
	1
	台
	4500


