附件1：物品清单
	序号
	项目名称
	主要技术参数及商务要求摘要
	数量

	1
	校园卡1
	1、卡面印刷：卡片可印刷姓名、学号、学校名称等信息，卡面版式及印刷内容由合肥一中统一确认。

2、卡内信息结构：卡片存储字段包含姓名、学号、年级、身份证号、单位标识、身份标识、补卡次数、电子钱包、补助钱包、卡状态、卡余额等。

3、13.56MHz IC 芯片：8Kbit EEPROM；工作频率 13.56MHz，通讯速率 106Kbps，读写距离≤100mm；擦写≥10 万次，读取不限次数。

4、2.4G 有源标签：工作频率 2.400‑2.4835GHz，通讯速率 1Mbps，基本 ID 4 字节；抗震：10‑2000Hz、20mm/15g 三轴；电池寿命 2‑4 年；防护等级 IP67；空旷识读距离 8‑150m；外壳为 PVC 工程塑料。

5、★系统兼容性：产品须支持在合肥一中现有一卡通设备及系统上无缝使用（供应商须在开标前或评审现场进行物理验证）验证不通过按无效投标处理；
6、其他特性：支持多卡并用、防冲突、无源设计。
	2100张

	2
	校园卡2
	1. 卡面印刷：可印刷姓名、学号、学校名称等，卡面内容与版式由合肥一中统一确认；
2. 卡内信息结构：包括姓名、学号、年级、身份证号、单位标识、身份标识、补卡次数、电子钱包、补助钱包、卡状态、卡金额等；
3. 芯片性能：卡为 8Kbit EEPROM，支持 13.56MHz 频率、106Kbps 速率、100mm 内读写距离，数据可改写 10 万次，读不限次；
4. ★系统兼容性：产品须支持在合肥一中现有一卡通设备及系统上无缝使用（供应商须在开标前或评审现场进行物理验证）验证不通过按无效投标处理；
5. 其他特性：支持多卡并用、防冲突、无源设计。
	2000张


