[bookmark: _GoBack]附件1
合肥一中长江路校区理化生实验耗材采购报价单
（2026—2027学年第一学期）
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	物理耗材

	1
	纵横波演示器
	中学物理演示纵横波的传播、反射等；仪器采用支架悬挂弹簧形式，全长100cm、Φ50mm螺旋弹簧自由悬挂在支架上，振源金属球可上下调节，整套仪器包括机架1个（螺旋弹簧1支、振源2只）；连接杆15个；反光白布1块；可拆卸后装入40×35×15cm的纸箱内。
	台
	2
	
	

	2
	绳波演示器
	横波、行波、驻波、模拟偏振
	套
	1
	
	

	3
	波动弹簧
	扁钢丝弹簧，外径不小于66mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆
	个
	1
	
	

	4
	波动演示器
	帘式
	台
	1
	
	

	5
	发波水槽
	电动波源带同步频闪光源
	套
	1
	
	

	6
	发波水槽
	机械振子（投影式）
	套
	1
	
	

	7
	弹簧振子
	水平式和竖式
	套
	1
	
	

	8
	弹簧振子振动图像描绘器
	自动稳定走纸
	台
	1
	
	

	9
	简谐振动投影演示器
	原理：利用激光通过振动弹片反射镜投影在光屏上所形成正弦余弦的规律变化。产品由塑料框架主体、激光源、振动弹片、入射光屏、电机、反射镜及支架等组成。1.塑料框架主体由框架、上板为白色塑料、下板为密度板，所有装置装在上板面上，外形尺寸：310mm×230mm×60mm。2.激光源为红色，在上板的相应位置，并有可调范围。3.振动弹片为表磷铜，长为100mm、宽12mm、厚0.3mm，固定可靠，振动灵活。4.入射光屏为六棱柱体，每面有平面镜，Φ60mm、高80mm。5.电机为直流低速电机，每分钟100转。6.反射镜及支架应为一体，反射镜的外形尺寸为：40mm×12mm×1.5mm。
	台
	1
	
	

	10
	单摆组
	5个摆球
	组
	8
	
	

	11
	单摆运动规律演示器
	光电门计时
	套
	1
	
	

	12
	受迫振动和共振演示器
	改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振
	台
	1
	
	

	13
	共振演示器
	弹簧振子，电动机驱动、电动
	台
	1
	
	

	14
	光具盘
	磁吸附式
	套
	1
	
	

	15
	凹面镜
	基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成
	个
	4
	
	

	16
	凸面镜
	1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成
	个
	4
	
	

	17
	光具座
	产品为双轨式光具座。主要由导轨、支架、滑块、标尺及附件组成。1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY0034-91《普教光具座》技术条件。（钢导轨、铝支架、铝滑块）
	套
	1
	
	

	18
	三棱镜
	1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY142《三棱镜》技术条件；2、基本配置为三棱镜体、托架、支柱、底座（各1件）组成；3、外形尺寸为100×100×200mm；
	个
	4
	
	

	19
	光的折射全反射实验器
	㈠适用范围、规格： 中学物理分组实验用。 ㈡技术要求： 1. 由金属底座，半透明水槽，激光光源，平面镜，曲线玻璃管等组成。 2.光源能够360度旋转。 3. 能演示光的传播、反射、折射，演示效果明显，性能稳定。 4. 性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关规定。
	套
	4
	
	

	20
	光的干涉衍射偏振演示器
	1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。3、牛顿环干涉条纹不少于三圈 多缝衍射的明条纹不少于7条 光栅衍射的彩带不少于5条。
	套
	2
	
	

	21
	微型物理光学观察器
	半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等)
	套
	1
	
	

	22
	牛顿环
	物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”，整体由曲率半径为R的待测平凸透镜L和玻璃平板P叠装在框架F中构成。
	个
	1
	
	

	23
	光导纤维应用演示器
	仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。机座（也兼作仪器盒）采用木材制作，外形尺寸330×260×70mm；控制面板上设有电源开关、指示灯、幻灯镜头、声像转换开关、频率调节器、声音输出端口、声音输入端口、光波输出端口、光波输入端口、反光镜、扬声器等，幻灯镜头为15×15mm，反光镜尺寸为40×25mm；电路原理图印制于面板上。产品主要技术指标：传声功率≥300nW；工作电源：AC220V 50Hz；环境温度：-10℃～55℃。
	台
	1
	
	

	24
	光电效应演示器
	带光源和锌板
	台
	1
	
	

	25
	光电效应演示器
	光电管
	台
	2
	
	

	26
	碰撞实验器
	仪器供中学物理学生分组做碰撞实验用；二、技术性能：1、铁制底座（规格280×95×15mm)，表层喷漆。2、轨道由铝合金制成，平直槽长≥60mm，在60mm范围内，不直度不大于0.1mm；3、轨道间距8.1mm±0.1mm；4、钢球直径17mm±1mm；5、胶木球直径17mm±1mm；6、钢球下落最大高度差≥100mm；7、支球管对转轴的转动惯量≤2.4克*平方厘米
	套
	40
	
	

	27
	小钢球
	直径1.6厘米
	个
	100
	
	

	28
	玻璃球
	直径1.6厘米
	个
	100
	
	

	29
	小重锤
	铜制，同平抛运动实验器里的重锤
	个
	40
	
	

	30
	米尺
	100厘米（亚克力）
	个
	40
	
	

	31
	圆规
	配合记录小球落点
	个
	40
	
	

	32
	单摆装置
	配合铁架台使用，便于确定悬点，可以改变摆线长度（不锈钢）
	套
	40
	
	

	33
	秒表
	机械秒表（上海钻石）
	个
	30
	
	

	34
	摆线
	类似于尼龙线材质（1mm粗、棉）
	卷
	3
	
	

	35
	摆球
	带孔
	个
	70
	
	

	36
	玻璃砖
	长方形玻璃砖。1、两短侧面和一正面磨砂，其它三面为光面。2、玻璃砖的边缘倒角按gB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；3、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。
	块
	40
	
	

	37
	绘图板
	带固定夹，固定白纸用（木板）
	块
	40
	
	

	38
	大头针
	插针法测玻璃砖折射率
	盒
	25
	
	

	39
	双缝干涉实验仪
	仪器采用游标读数机构，双缝及光源单缝均采用真空镀铬工艺制在玻璃片上。二、主要结构组成：灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管（铁质，表面喷漆，规格：φ32×600mm，管壁厚2mm）、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环。三、主要技术指标：1、双缝中心距d及缝宽a分别为：d1=0.200±0.003mm,0.029mm≤a1≤0.04mm;d2=0.250±0.003mm,0.036mm≤a2≤0.050mm.光源单缝宽a=0.10±0.02mm；2、双缝至光屏之间的距离：l1=600±2mm(不接长管),l2=700±2mm(接长管)。3、滤色片为2mm厚的光学玻璃片。4、测量头滑块的移动范围为0-20mm，螺旋千分尺最小读书为0.02mm。5、单色光通过双缝所产生的干涉亮条纹不少于7条。6、白光干涉零级亮条纹所产生的中心与光轴的偏离：当l1=600mm时不大于2mm，当l2=700mm不大于3mm。7、测定钠光波长，相对误差≤4%。四、泡沫定位包装。
	套
	40
	
	

	40
	光具座架子
	支架铝质，滑块铝质，导轨厚钢管电镀
	座
	40
	
	

	41
	凸透镜
	焦距约15厘米
	个
	40
	
	

	42
	油膜实验器
	能测定油酸分子的长度和单分子的排列特点，实验效果特佳。供学生做”油膜法“估测油酸分子大小的实验，仪器包括：实验盘（ABS塑料制成，底盘呈圆形或方形，面成正方形，整体规格350×350×40mm)；透明计数板1个；注射器（5ml）1个；注射器（1ml）1个；痱子粉1袋；油酸瓶（20ml）1瓶；记号笔2支。
	套
	30
	
	

	43
	气体定律实验器
	等温变化（玻璃针管）
	套
	50
	
	

	生物耗材

	44
	药匙
	塑料制，长120mm；取用碳酸钙等固体药品
	个
	50
	
	

	45
	漏斗
	玻璃，φ90mm；过滤、转移液体，配合滤纸使用
	个
	30
	
	

	46
	研钵
	陶瓷，φ90mm，配研杵；研磨叶片等组织，提取色素、制备组织样液
	个
	30
	
	

	47
	载玻片
	玻璃，76mm×26mm×1mm，50片/盒；制作临时装片，承载观察材料
	盒
	10
	
	

	48
	盖玻片
	玻璃，18mm×18mm×0.15mm，100片/盒；覆盖装片，排除气泡
	盒
	10
	
	

	49
	棉花塞
	医用脱脂棉，500g/包；卷制棉塞，封试管、锥形瓶口
	包
	10
	
	

	50
	一次性滴管
	塑料（PE），3mL，100支/包；吸取少量液体、滴加试剂
	包
	5
	
	

	51
	无水乙醇
	AR，500mL/瓶，含量≥99.7%；提取叶绿体色素、配制染色液及器材消毒
	瓶
	10
	
	

	52
	过氧化氢
	AR，500mL/瓶，30%，使用时稀释至3%；用于探究过氧化氢酶的催化作用
	瓶
	5
	
	

	53
	碳酸钙
	AR，500g/瓶，含量≥99%；研磨时加入，中和有机酸、防止叶绿素被破坏
	瓶
	1
	
	

	54
	95%酒精
	AR，500mL/瓶，乙醇含量95%；酒精灯燃料、器皿消毒
	瓶
	5
	
	

	55
	二氧化硅
	AR，500g/瓶，含量≥99%；研磨时加入，使研磨更充分
	瓶
	1
	
	

	化学耗材

	56
	酸式滴定管
	25mL，A级；用途：中和滴定（盛装盐酸）
	支
	40
	
	

	57
	碱式滴定管
	25mL，A级；用途：中和滴定（盛装NaOH）
	支
	40
	
	

	58
	聚四氟乙烯滴定管
	50mL，A级，聚四氟活塞（酸碱通用）；用途：中和滴定
	支
	10
	
	

	59
	洗耳球
	中号；用途：配合移液管取液
	个
	30
	
	

	60
	滴定管夹
	铝合金；用途：固定滴定管
	个
	30
	
	

	61
	移液管架
	塑料，12孔；用途：放置移液管（公用）
	个
	4
	
	

	62
	滴瓶
	60mL，无色；用途：盛装指示剂
	个
	20
	
	

	63
	洗瓶
	500mL；用途：洗涤、冲洗仪器
	个
	30
	
	

	64
	药匙
	不锈钢，双头；用途：取用固体药品
	个
	30
	
	

	65
	氢氧化钠
	AR，500g/瓶，含量≥96%；用途：中和滴定（配制待测碱液）
	瓶
	2
	
	

	66
	邻苯二甲酸氢钾
	基准试剂，100g/瓶；用途：标定NaOH溶液
	瓶
	1
	
	

	67
	酚酞指示剂
	0.5%乙醇溶液，100mL/瓶；用途：中和滴定（指示剂）
	瓶
	2
	
	

	68
	甲基橙指示剂
	0.1%水溶液，100mL/瓶；用途：中和滴定（指示剂）
	瓶
	1
	
	

	69
	无水乙醇
	AR，500mL/瓶；用途：物理油膜实验（代购）
	瓶
	12
	
	

	70
	油酸
	AR，500mL/瓶；用途：物理油膜实验（代购）
	瓶
	5
	
	

	71
	广泛pH试纸
	1～14，80条/本；用途：检查溶液酸碱性
	本
	10
	
	

	72
	一次性滴管
	1mL，100支/包；用途：微量取液
	包
	10
	
	

	73
	洗洁精
	500g/瓶；用途：清洗仪器
	瓶
	2
	
	

	74
	劳保手套
	乳胶，加厚防滑，长30cm；实验防护、整理实验室
	双
	50
	
	

	合计金额（元）：　　　　　大写：　　　　　　　　　　　　　小写：￥
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附件2
营业执照及联系人电话（复印件加盖公章）
	营业执照图片
贴入框内即可

	无需另外提供


联系人（签字）：　　　　　　　　联系电话：
单位名称（盖章）：
备注：本附件要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权委托书并加盖公章。
附件3
法人身份证明
兹证明　　　　　　同志，系我单位法定代表人。对本次合肥一中长江路校区理化生实验耗材采购询价活动已完全知悉。无论是法人本人还是其授权代理人，以自己名义还是以公司名义经办本项目事宜，因此所产生的一切法律后果，均由我公司与授权代理人承担连带法律责任。
特此证明。
法人姓名：　　　　　　　身份证号码：
联系电话：　　　　　　　单位地址：
单位名称：（盖章）
2026年　　月　　日
附：法人身份证正反面
	国徽面
	人像面

	
	


附件4
服务承诺书
合肥市第一中学：
我单位　　　　　　　　公司郑重承诺：本次合肥一中长江路校区理化生实验耗材采购询价投标所提供的投标文件及相关资料，均真实有效，如有虚假，我单位愿意承担因此产生的全部责任，含附属连带责任。
并承诺我单位提供的产品符合且不低于国家相关质量要求和相关行业标准规范，如材料的环保、卫生、健康等。中标后，我单位提供的货物、服务功能及质量品质等均与本次采购所列服务产品要求相符合，均能满足贵单位要求或高于采购参数要求。我单位在收到采购方供货通知后，承诺在招标约定的时间内将所需产品送至贵单位指定地点。
在合同履约期间，如我单位没有按招标文件或合同约定要求履约或履约未达到贵方的验收标准，贵方可单方终止合同，并由我司负责由此造成的任何损失和相关责任。同时，承诺若供假冒伪劣、以次充好、影响环境卫生和人员健康的货物、物资等，则由我司承担全部法律责任，并自愿接受相关法律规定处罚和无条件接受退货处理。
特此承诺。
　　　　　　　　　　公司（签章）
法人（代理人）签字：
日期：2026年　　月　　日
